采购需求

中国科学院南京地质古生物研究所拟购买硬件离线加密锁一个，品牌：Zeiss，具体要求如下：

**一、主要技术参数**

1. 包含SmartSEM硬件离线加密锁（API接口），连接该配件后，能够通过调令和编程，对样品台进行控制。
2. 提供Application Programm Interface（API）软件工具包。可应用于蔡司 Crossbeam 550 型号扫描电镜的SmartSEM软件。
3. 提供代码示例和文档。

**二、售后服务和培训**

1、提供终身开放接口编程服务，包含安装、培训

2、仪器出现故障响应时间，2小时内响应，48小时内到达现场解决

3、提供终身换新服务

**三、交货时间地点**

1、交货时间：签订合同后30天内

2、交货地点：南京市北京东路39号中国科学院南京地质古生物研究所